Э130050010'А0Ф2Ж5'КН6Ц6Ш1Х+Ж4ПЭ''99.70'''''*
Ю''Техническое перевооружение объекта "Линия электропередачи 0,4кВ" ст.Богашево Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению, инвентарный № объекта 130050/7193, сетевой № 73541200000000030000'130050/7193''"Линия электропередачи 0,4кВ" ст.Богашево. Инвентарный № 130050/7193, сетевой № 73541200000000030000. Тайгинская дистанция электроснабжения (ЭЧ-7)'Р''00-02-1-00-01Р'Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ  ст. Богашево'Дефектная ведомость №3 от 14.07.2023г.''на II кв. 2023г. (01.01.2000г.)*
F(49)'Метод расчета=БИ'Реквизиты приказов об утверждении=Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25 апреля 2015г.'Зона субъекта РФ=1'Реквизиты письма об индексах=Распоряжение № 1554/р от 21.06.2023г.'Субъект РФ=70 - Томская область*
П9Индексы перехода в текущие цены для Томской области (раздел 2, ОИж-II.2023, распоряжение ОАО "РЖД" № 1554/р от 21.06.2023г.)*
П9Индекс перехода в текущие цены Коб=5,63 (раздел 4, ОИж-II.2023, распоряжение ОАО "РЖД" № 1554/р от 21.06.2023г.)*
LП9Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборника), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины). Производство строительных и других работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков. ОПДС-2821.2001 прил.4 табл.1 п.5.1*
LП9Коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов к сметным нормам ОЕРЖ аналогичным технологическим процессам. Методика №421/пр от 04.08.2020г. п.58*
LН5=1,35'Н52=1,35*
LН63=31,71'Н62=31,71'Н64=5,63*
Н64=5,63*
Р Демонтажные работы*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
Н61=9,56'Н60=9,56'Н63=9,56'Н62=9,56'Н81=9,56*
Е3304-042-01(П-33089)'27''Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных. #Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,2'1 опора*
С30101-01-054'27.0,285''Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного'1 т груза*
П9 Пересчет в текущие цены: раздел 1 -Автомобильные перевозки: К=9,21*
ЧТ'(ОССПЖ.Р.3.)*
С30301-01-001(А1.1,1)(Н81=9,21)# К=1,1, Прил.4'27.0,285''Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 1 км (I класс груза)'1 т груза*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
С30101-02-054'27.0,285''Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного'1 т груза*
Е3304-040-01(П-33089)'27''Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ. #Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,2'1 опора (3 провода)*
LЕ3304-041-01'21''Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1'1 ответвление*
LЦ0803-600-01(Н5=0,3.1,2#)(Н52=0,3.1,2#)(Н53.0)#К=1,2, Кдем=0,3 Кмат=0 '21''Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (на стене). Производство работ вблизи ЛЭП К=1,2.Демонтаж К=0,3'1 шт.*
Ц0801-052-01(Н5=0,3.1,2#)(Н52=0,3.1,2#)(Н53.0)(П-М8001)#К=1,2, Кдем=0,3 Кмат=0'108''Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1. #Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к нормам затрат труда и оплате труда - 1,05. Производство работ вблизи ЛЭП К=1,2.Демонтаж К=0,3'1 шт.*
Е3304-030-03(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0)#Кдем=0,5 Кмат=0'2''Установка разъединителей с помощью механизмов. Демонтаж'1 компл.*
ЧТ'(п.10.14.1.)*
Н61=12,98'Н60=12,98'Н63=12,98'Н62=12,98'Н81=12,98*
Ц0801-062-01(Н5=0,3.1,35#)(Н52=0,3.1,35#)(Н53.0)#К=1,35, Кдем=0,3 Кмат=0'1''Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Демонтаж ТМ-100 в КТП, К=0,3. Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 шт.*
Ц0801-065-01(Н5=0,3.1,35#)(Н52=0,3.1,35#)(Н53.0)#К=1,35, Кдем=0,3 Кмат=0'0,110''Заливка трансформаторов. Демонтаж, К=0,3. Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 т*
П9 Возврат материалов*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
Н61=9,56'Н60=9,56'Н63=9,56'Н62=9,56'Н81=9,56*
С111-1130(Н7.0,2)(ВМ)'1,35.4.0,101''Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 (металлолом: провод АС25 - 5,4км=1,35x4)'т*
ЧТ'(п.10.14.1.)*
Н61=12,98'Н60=12,98'Н63=12,98'Н62=12,98'Н81=12,98*
С111-1130(Н7.0,2)(ВМ)'(510-110):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 (металлолом: ТМ-100)'т*
С111-3192(Н7.0,2)(ВМ)'110''Масло трансформаторное марки ГК'кг*
Р Строительные работы*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
Н61=9,56'Н60=9,56'Н63=9,56'Н62=9,56'Н81=9,56*
Е3304-016-02(П-33089)'27''Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор. #Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,2'1 опора*
Е3304-016-05(П-33089)'27''Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор. #Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,2'1 опора*
Е0102-057-03'27.0,74''Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3'100 м3 грунта*
Е3304-003-01(П-33163)'27''Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных. #При установке стоек опор в отрытые котлованы, увеличены затраты на эксплуатацию кранов на 3,5 чел.-ч из расчета на 100 м3 грунта для засыпки котлованов'1 опора*
LЕ3304-003-01'27''Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных'1 опора*
С1440-9206-045'27''Стойка опоры СВ-105 из бетона класса В 30 объем бетона - 0,47 м3, расход стали - 58,6 кг'шт.*
Е3304-017-01'1350''Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника'1000 м*
С152-0836(=19)'1350''Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0'1000 м*
С159-6557(=19)'31''Зажим анкерный марки SO 3.35'шт.*
LЕ3304-017-01'450''Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника'1000 м*
LС152-0875(=19)'450''Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'1000 м*
LЕ3304-013-01'21''Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1'1 ответвление*
Е3304-030-03'2''Установка разъединителей с помощью механизмов'1 компл.*
Р Монтажные работы*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
Н61=9,56'Н60=9,56'Н63=9,56'Н62=9,56'Н81=9,56*
Ц0803-600-01(Н5.1,35)(Н52.1,35)#К=1,35'25''Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (в КТП). Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 шт.*
Ц0803-600-02(Н5.1,35)(Н52.1,35)#К=1,35'4+6''Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (в КТП). Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 шт.*
Ц0801-053-01(Н5.1,35)(Н52.1,35)#К=1,35'6''Трансформатор тока напряжением до 10 кВ (в КТП). Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 шт.*
ЧТ'(п.10.14.1.)*
Н61=12,98'Н60=12,98'Н63=12,98'Н62=12,98'Н81=12,98*
Ц0801-062-01(Н5.1,35)(Н52.1,35)#К=1,35'1''Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т (ТМ-250 в КТП). Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 шт.*
Ц0801-065-01(Н5.1,35)(Н52.1,35)#К=1,35'0,205''Заливка трансформаторов. Производство работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35'1 т*
Р Материалы, не учтенные расценками*
ЧТ'(п.10.14.9.)*
Н61=9,56'Н60=9,56'Н63=9,56'Н62=9,56'Н81=9,56*
С159-8005'25''Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный 'шт.*
С159-8204'4+6''Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT2-00 PСSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)'шт.*
С159-8171'6''Трансформатор тока ОСМ 0,63'шт.*
ЧТ'(п.10.14.1.)*
Н61=12,98'Н60=12,98'Н63=12,98'Н62=12,98'Н81=12,98*
С111-3192'205''Масло трансформаторное марки ГК'кг*
Р Оборудование*
ЧТ'(раздел 4)*
Н25=1,25'Н27=1,2*
341421-0042'2''Разъединитель линейный двухколонковый, наружней установки: РЛНД-1-10Б/400 НУХЛ1 (РАМА)'шт.*
Н25=6,0'Н27=1,2*
341124-0107'1''Трансформатор: ТМ(Г)-СЭЩ-250-11 6(10)кВ Д/Yн-11 Y/Yн-0 (медь-медь)'шт.*
Н25=0'Н27=0*
ТЦ_Прайс-лист(=14)(НИ)'1'6261860'Дополнительное оборудование#цена: 6261860:5,63'компл.*
К'Иляскина М.Н.'Кочерещенко В.А.*
@
